Patch Cord
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Application:
1).Telecom Net
2).Optical Fiber Sensor
3).Optical Fiber test equipment
4). CATV
5). FTTx, LAN,PON etc.
6). Optical fiber communication system

Features:
1).Low Insertion loss
2).High return loss
3).Good Repeatability
4).Good Interchange
5).Excellent Environmental Adaptability



Specifications:

	Fiber Type
	SM(G.652)

	Cable Type
	Single, duplex 

	Connector Type
	SC,FC,LC,

	Ferrule Type
	PC/UPC,APC

	Cable Diameter
	2.0mm, 3.0mm

	Outer Jacket
	PVC,LSZH

	Reinforced core
	Polyester, Aramid

	Length
	Standard: 1m, 2m, 3m;  Customization


Mark: Customization is accepted
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